密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院水利工程学院办公家具及空调采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2025年 月 日

预算：155500元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 质保期 | 图片款式 |
| 1 | 浙江水利水电学院水利工程学院办公家具及空调采购 | 详见附表 | 1批 | 155500 |  |  | 家具5年，空调见附表 | 详见附表 |

附表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **团队带头人办公室：** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格尺寸（mm)** | **数量** | **材质或配置说明** | **图样** | **预算单价（元）** | **报价单价（元）** | **报价总价（元）** |
| 1 | 立柜柜子 | 1600\*400\*2000 免漆饰面板 | 2 | 面板采用国产优质浸渍胶膜饰面板贴面,表面耐磨，耐高温、耐腐蚀。基材采用千年舟牌E0级刨花板，符合GB18580-2001标准，含水率为4%-13%，密度为0.66g/cm3，游离甲醛释放量≤1.5mg/L。其优点于：内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。 封边采用1.5mm厚度以上同色PVC封边条。 五金配件：采用一线品牌加厚三合一连接件，合金偏心轮,铁杆包塑、塑料膨胀头，轮直径约15mm，杆长40mm，预埋件10.5mm，表面经过防锈、防腐蚀处理.采用广东东泰DTC牌电镀阻尼铰链、三节静音滑轨。 |  | 1200 |  |  |
| 2 | 老板桌L型 | 主桌面2000\*850\*760 侧柜1600\*480 免漆饰面板 | 2 | 面板采用国产优质浸渍胶膜饰面板贴面,表面耐磨，耐高温、耐腐蚀。基材采用千年舟牌E0级刨花板，符合GB18580-2001标准，含水率为4%-13%，密度为0.66g/cm3，游离甲醛释放量≤1.5mg/L。其优点于：内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。 封边采用1.5mm厚度以上同色PVC封边条。 五金配件：采用一线品牌加厚三合一连接件，合金偏心轮,铁杆包塑、塑料膨胀头，轮直径约15mm，杆长40mm，预埋件10.5mm，表面经过防锈、防腐蚀处理.采用广东东泰DTC牌电镀阻尼铰链、三节静音滑轨。 |  | 2500 |  |  |
| 3 | 老板椅 | 常规西皮 | 2 | ·面料:黑色西皮 ·PU扶手,表面扪皮面。 ·高密度海绵 ·豪华升降底盘。 ·350 mm 铝合金脚 ·电镀三级气杆 ·50MM静音轮. |  | 600 |  |  |
| 4 | 三人沙发 | 常规三人位 西皮 | 2 | 优质西皮面料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。高品质硬木木方及10mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。４０－４５ＰＵ高回弹海绵，电镀金属脚架。 |  | 1900 |  |  |
| 5 | 茶几 | 1200\*600\*430 免漆饰面板+铁脚 | 2 | 面板采用国产优质浸渍胶膜饰面板贴面,表面耐磨，耐高温、耐腐蚀。基材采用千年舟牌E0级刨花板，符合GB18580-2001标准，含水率为4%-13%，密度为0.66g/cm3，游离甲醛释放量≤1.5mg/L。其优点于：内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边采用1.5mm厚度以上同色PVC封边条。喷塑铸铁脚架。 |  | 520 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **研究生工位：** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **现场平面图** | **产品名称** | **图样款式** | **规格尺寸（mm)** | **材质或配置说明** | **数量** | | **颜色** | **预算单价（元）** | **报价单价（元）** | **报价总价（元）** |
| 6 |  | 工位 |  | 1500\*800\*1100 | 面板采用国产优质浸渍胶膜饰面板贴面,表面耐磨，耐高温、耐腐蚀。基材采用国产品牌E0级刨花板，符合GB18580-2001标准，含水率为4%-13%，密度为0.66g/cm3，游离甲醛释放量≤1.5mg/L。其优点于：内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。 封边采用1.5mm厚度以上同色PVC封边条。 五金配件：采用一线品牌加厚三合一，合金偏心轮,铁杆包塑、塑料膨胀头，轮直径约15mm，杆长40mm，预埋件10.5mm，表面经过防锈、防腐蚀处理.采用广东东泰DTC牌优质五金件配件。 | 30 | 人位 | 可选 | 880 |  |  |
| 7 |  | 办公椅 |  | 常规 | 椅背：框架采用PP加玻纤 面料： 背采用优质网，座采用耐磨弹力布 扶手：采用PP加玻纤固定扶手 座垫： 定型棉。海绵密度为45kg 底盘： 回力底盘，可后仰升降旋转，底盘厚度 2.5MM 气杆：三级黑气杆 脚架：310mmPP高脚 脚轮： 50PA黑色轮 | 30 | 把 | 可选 | 190 |  |  |
| **教师工位：** | | | | | | | | | | | |
| 8 |  | 工位 |  | 1500\*1500\*1100 | 面板采用国产优质浸渍胶膜饰面板贴面,表面耐磨，耐高温、耐腐蚀。基材采用国产品牌E0级刨花板，符合GB18580-2001标准，含水率为4%-13%，密度为0.66g/cm3，游离甲醛释放量≤1.5mg/L。其优点于：内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。 封边采用1.5mm厚度以上同色PVC封边条。 五金配件：采用一线品牌加厚三合一，合金偏心轮,铁杆包塑、塑料膨胀头，轮直径约15mm，杆长40mm，预埋件10.5mm，表面经过防锈、防腐蚀处理.采用广东东泰DTC牌优质五金件配件。 | 24 | 张 | 可选 | 1100 | 26400 | 工位 |
| 9 |  | 办公椅 |  | 常规 | 头枕：全新料加玻纤头枕可升降旋转调节 椅背：双节背框架采用全新料加玻纤，腰背分 离设计， 自适应腰托 面料：背采用进口特网，座采用耐磨弹力布 扶手：2D升降扶手，可高低升降 座垫： 高回弹新切割棉 脚踏： 脚踏可往前拉伸收起，脚踏面翻起 底盘：可躺底盘，最大后仰角度170度 气杆：三级气杆 脚架： 350mm电镀方管脚 脚轮：60mmPU静音脚轮过BIFMA | 24 | 个 | 可选 | 600 |  |  |
| **会议室1：** | | | | | | | | | | | |
| 10 |  | 会议桌 |  | 5500\*2000\*750 | 面板采用国产优质浸渍胶膜饰面板贴面,表面耐磨，耐高温、耐腐蚀。基材采用国产品牌E0级刨花板，符合GB18580-2001标准，含水率为4%-13%，密度为0.66g/cm3，游离甲醛释放量≤1.5mg/L。其优点于：内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。 封边采用1.5mm厚度以上同色PVC封边条。 五金配件：采用一线品牌加厚三合一，合金偏心轮,铁杆包塑、塑料膨胀头，轮直径约15mm，杆长40mm，预埋件10.5mm，表面经过防锈、防腐蚀处理.采用广东东泰DTC牌优质五金件配件。 | 2 | 张 | 可选 | 6000 |  |  |
| 11 | 会议椅 |  | 常规 | 椅背：框架采用PP加玻纤 面料： 背采用优质网，座采用耐磨弹力布 扶手：采用PP加玻纤固定扶手 座垫： 定型棉。海绵密度为45kg 底盘： 回力底盘，可后仰升降旋转，底盘厚度 2.5MM 气杆：三级黑气杆 脚架：310mmPP高脚 脚轮： 50PA黑色轮 | 24 | 把 | 图色 | 190 |  |  |
| 12 |  | 文件柜 |  | 常规中二斗 钢制文件柜 | 1.柜体：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.5mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.液压缓冲铰链：采用优质国产品牌铰链 3.工艺：采用先进加工工1艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固； | 24 | 个 | 灰白 | 600 |  |  |

**空调设备：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **品牌** | **技术参数及要求** | **备注** | **数量** | **预算单价（元）** | **报价单价（元）** | **报价总价（元）** | **质保期** |
| 12 | 1.5P挂机 | 美的、  海尔、  格力 | 制冷量≥3510（W）  制冷功率≤810（W）  制热量≥5000（W）  制热功率≤1245（W）  APF≥5.28  室内机噪音≤17  含安装及延长铜管,外机支架。 | 投标品牌必须有原厂针对本项目授权 | 2 | 2600 |  |  | 保修服务：原厂商2年全免费保修； |
| 13 | 3P柜机 | 美的、  海尔、  格力 | 制冷量≥7290（W）  制冷功率≤2040（W）  制热量≥9800（W）  制热功率≤2860（W）  APF≥4.19  室内机噪音≤34  含安装及延长铜管,外机支架，插头漏保。 | 投标品牌必须有原厂针对本项目授权 | 6 | 5500 |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目家具类所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用以及完成本项目空调设备所需的铜管加长费用、打孔，税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

2、投标单位必须是政采云电子卖场网超供货商。

3、投标单位所投商品品牌、型号规格等参数需与询价单推荐保持一致，否则按无效标处理。

4、请于2025年3月4日10:00前密封报价到浙江水利水电学院采购中心 河长大厦425办公室（杭州市下沙学林街583号），

联系人：卢老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225，项目联系人：高老师 电话： 0571-86929060。

5、交货时间为中标后家具类30天内、空调15天内完成供货。在学校组织验收后如发现不能满足合同要求的，学校有权退回。并取消合同。

6、服务：送货上门。必须安装到甲方指定位置。